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	Coperchio esterno

Tipo 1/HWE 115

Coperchio esterno con isolamento acustico per diametro interno del condotto rotondo fino a 105 mm per montaggio a parete esterna


Montaggio su ventilatore tipo Silvento ec

L’installazione avviene mediante viti e tasselli fissati al telaio sulla parete esterna

Dati tecnici:
Colore: bianco (simile RAL 9016)
Materiale: alluminio

Dimensioni (A x L x P): 170 x 140 x 72 mm

Produttore:
LUNOS
Tipo:
     
1/HWE 115
Cod. art.:   
4012
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	Coperchio esterno

Tipo 1/HAZ 115

Coperchio esterno con isolamento acustico per diametro interno del condotto rotondo fino a 105 mm per montaggio a parete esterna


Montaggio su ventilatore tipo Silvento ec

L’installazione avviene mediante viti e tasselli fissati al telaio sulla parete esterna

Dati tecnici:
Colore: antracite (simile RAL 7016)
Materiale: alluminio

Dimensioni (A x L x P): 170 x 140 x 72 mm

Produttore:
LUNOS
Tipo:
   
1/HAZ 115
Cod. art.:
40129
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