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	Coperchio esterno

Tipo 1/KWE

Coperchio esterno universale con isolamento acustico e raccordo per condotto rotondo per montaggio a parete esterna

Montaggio su ventilatori delle serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60, ego und Nexxt

L’installazione avviene mediante viti e tasselli fissati al telaio sulla parete esterna

Dati tecnici:
Colore: bianco verniciato a polvere (simile RAL 9016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni (A x L x P): 235 x 205 x 72 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:   
1/KWE
Cod. art.: 
40272
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	Coperchio esterno

Tipo 1/KAZ

Coperchio esterno universale con isolamento acustico e raccordo per condotto rotondo per montaggio a parete esterna

Montaggio su ventilatori delle serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60, ego und Nexxt

L’installazione avviene mediante viti e tasselli fissati al telaio sulla parete esterna

Dati tecnici:
Colore: antracite verniciato a polvere (simile RAL 7016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni (A x L x P): 235 x 205 x 72 mm

Produttore: 
 LUNOS
Tipo:  
   1/KAZ
Cod. art.: 
   40273
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