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	Centralina Smart Comfort con modulo radio integrato per LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego e RA 15-60

Tipo 5/SC-RF

Centralina di comando per la serie e², LUNOMAT e Nexxt nonché per gli estrattori ego e RA 15-60 (richiesta la configurazione dell’interruttore di codifica)

Modulo radio integrato per la comunicazione con componenti della serie RF, ad es. 9/IBF-RF

Utilizzabile come unità master centrale e centralina all’interno del sistema radio, anche senza dispositivi collegati direttamente

Dotata di sensori di umidità e temperatura, intervallo

Funzioni comfort come riduzione notturna, ventilazione intensiva e ventilazione estiva configurabili in durata e livello

Ingresso di comando 0–10 V per il collegamento a un sistema di automazione superiore

Incluso LED per indicazione sostituzione filtro e segnalazione delle funzioni: ventilazione estiva, riduzione notturna e ventilazione intensiva

Tastiera a membrana per il comando della centralina inclusa nella fornitura

Installazione in scatola da incasso profonda (profondità 66 mm)

Dati tecnici:
Tensione di esercizio:            12 V DC SELV
Intervallo di tensione di comando: 0–10 V
Frequenza radio:               868 MHz (bidirezionale)
Corrente di esercizio:              max. 5 A
Potenza assorbita:               max. 60 W

Dimensioni (L x A x P)
dell’elemento di comando:           88 x 88 x 11 mm
della centralina:                 42 x 42 x 31 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     
5/SC-RF
Cod. art.: 
41197
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