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	Centralina universale con modulo radio integrato per LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego e RA 15-60


Tipo 5/UNI-RF


Unità di controllo per la Serie e², LUNOMAT e Nexxt nonché per gli estrattori ego e RA 15-60 (necessaria impostazione dell'interruttore di codifica)

Modulo radio integrato per la comunicazione con componenti della serie RF, ad es. 9/IBF-RF

Utilizzabile anche senza dispositivi collegati direttamente come unità di controllo centrale all’interno del sistema radio

Dotata di sensore di umidità e temperatura, intervallo e post-ventilazione

Funzione comfort come ventilazione estiva

Ingresso di controllo 0-10 V per collegamento a un sistema di automazione superiore

Incluso LED per indicazione cambio filtro e funzione di ventilazione estiva

Per il cambio dei livelli di ventilazione è necessario un interruttore (es. 5/W2U)

Installazione in una scatola da incasso profonda (66 mm di profondità)

Dati tecnici:
Tensione di esercizio:                          12 V DC SELV
Campo di tensione di controllo:            0-10 V
Frequenza radio:                                  868 MHz (bidirezionale)
Corrente max. di commutazione:         max. 5 A
Potenza assorbita: max.                      60 W

Dimensioni (L x A x P)
dell’elemento di comando:                  83 x 83 x 11 mm
della centralina:
                                  42 x 42 x 15,7 mm

Produttore: 

LUNOS
Tipo:
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