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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Pannello interno standard

Tipo 9/IBE

Pannello interno standard per condotto rotondo DN 160

Installazione su ventilatori della serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Supporto per filtro di tipo G2, G3 o filtro antipolline

Chiusura manuale ruotando il pannello di design di 180°

Montaggio, manutenzione e sostituzione del filtro semplici e senza attrezzi

Dati tecnici:
Colore: bianco (simile a RAL 9016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni aperto (A x L x P):                    180 x 180 x 35 mm
Profondità di installazione nel condotto rotondo:           20 mm
Per diametro interno:                                                    154 mm

Produttore:

LUNOS
Tipo: 
 
  
9/IBE
Cod. art.: 
   
39851
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Pannello interno fonoisolante

Tipo 9/IBS

Pannello interno per elevate esigenze di isolamento acustico per condotto rotondo DN 160


Installazione su ventilatori della serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Inclusi filtri lavabili di tipo G2 e G3, filtro antipolline opzionale
Isolamento acustico potenziato

Chiusura tramite elemento a molla integrato nel coperchio

Manutenzione e sostituzione del filtro semplici

Dati tecnici:
Colore: bianco (simile a RAL 9016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni chiuso (A x L x P):                 250 x 250 x 71 mm
Dimensioni aperto (A x L x P):                 250 x 250 x 86 mm
Profondità di installazione nel cpndotto rotondo:         20 mm
Per diametro interno:                                                 154 mm

Produttore:  

LUNOS
Tipo:    

9/IBS
Cod. art.:   

39947
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	Pezzi
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	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Pannello interno comfort in design plastico

Tipo 9/IBK


Pannello interno comfort per condotto rotondo DN 160

Applicazione con ventilatori della serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Alloggiamento per filtri di tipo G2, G3 o filtro antipolline

Chiusura manuale

Montaggio, manutenzione e sostituzione del filtro semplici e senza utensili

Dati tecnici:
Colore: bianco (simile a RAL 9016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni aperto (A x L x P):                     191 x 180 x 60 mm
Profondità di installazione nel condotto rotondo:             20 mm
Per diametro interno:                                                     154 mm

Produttore:

LUNOS
Tipo:


9/IBK
Cod. art.:

40087
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	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Pannello interno comfort in design vetro


Tipo 9/IBG

Pannello interno comfort per condotto rotondo DN 160

Applicazione con ventilatori della serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Alloggiamento per filtri di tipo G2, G3 o filtro antipolline

Chiusura manuale

Manutenzione e sostituzione del filtro semplici

Dati tecnici:
Colore: bianco (simile a RAL 9016)
Materiale: corpo in plastica (ASA resistente ai raggi UV), pannello in vetro di sicurezza monolastra (ESG)

Dimensioni aperto (A x L x P):                     197 x 185 x 66 mm
Profondità di installazione nel condotto rotondo:             20 mm
Per diametro interno:                                                     154 mm

Produttore:
  
LUNOS
Tipo: 
    

9/IBG
Cod. art.:   

40088
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