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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Coperchio interno radio comfort, incl. controllo con modulo radio integrato, alimentatore e cavo di collegamento per serie e² e RA 15-60


Tipo 9/IBF-RF
Coperchio interno comfort con funzione radio per condotto rotondo DN 160


Montaggio su ventilatori della serie e² e RA 15-60 (cavo di collegamento già integrato)

Alloggiamento per filtri di tipo G2, G3, filtro antipolline e filtro antipolvere fine F7 o epm1 55%

Alimentatore, controllo e sensori preinstallati e cablati in fabbrica
Comando tramite pulsante direttamente sul pannello e anche esternamente (5/UNI-RF, 5/SC-RF, modulo radio UNI-EO e WLAN)

Integrazione Smart Home con Homee via UNI-EO disponibile come opzione


Telecomando RC-EO con UNI-EO

In modalità estrazione rilevamento di umidità e temperatura dell’aria ambiente

In modalità recupero di calore, rilevamento aggiuntivo di umidità e temperatura dell’aria esterna, integrati nella regolazione

Chiusura manuale

Indicatore LED per cambio filtro e stato di funzionamento
Dati tecnici:
Colore: bianco (simile a RAL 9016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Tensione in ingresso:        100-240 V 50/60 Hz
Tensione in uscita:          12 V DC SELV
Tensione di comando:        0-10 V
Connessione radio:          868 MHz (bidirezionale, criptata)

Dimensioni aperto (A x L x P):                     231 x 185 x 53 mm
Profondità di installazione nel condotto rotondo:             12 mm
Per diametro interno:                                                     154 mm

Produttore:
  
LUNOS
Tipo: 
       

9/IBF-RF
Cod. art.:   

41183
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