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	Pannello interno comfort in design plastico, incl. filtro F7


Tipo 9/IBK-H
Pannello interno comfort per condotto rotondo DN 160

Montaggio su ventilatori della serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30-60, RA 15-60

Alloggiamento per filtri di categoria F7 o epm1 55%

Chiusura manuale

Facile manutenzione e sostituzione del filtro

Dati tecnici:
Colore: bianco (simile a RAL 9016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni aperto (A x L x P):                      191 x 180 x 77 mm
Profondità di installazione nel condotto rotondo:              20 mm
Per diametro interno:                                                      154 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     
9/IBK-H
Cod. art.:     
40179
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	Pannello interno comfort in design vetro, incl. filtro F7


Tipo 9/IBG-H
Pannello interno comfort in vetro per condotto rotondo DN 160


Montaggio su ventilatori della serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30-60, RA 15-60

Alloggiamento per filtri di categoria F7 o epm1 55%

Chiusura manuale

Montaggio, manutenzione e sostituzione del filtro semplici e senza utensili

Dati tecnici:
Colore: bianco (simile a RAL 9016)
Materiale: corpo in plastica (ASA resistente ai raggi UV), pannello in vetro di sicurezza monolastra (ESG)

Dimensioni aperto (A x L x P):                      197 x 185 x 83 mm
Profondità di installazione nel condotto rotondo:              20 mm
Per diametro interno:                                                      154 mm

Produttore: 
  LUNOS
Tipo:   
  9/IBG-H
Cod. art.: 
  40180
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