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	Chiusura a serranda elettrica

Tipo 9/KVEN-2

Chiusura a serranda elettrica per la chiusura automatica del dispositivo di ventilazione Nexxt

Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm

Il funzionamento avviene tramite energia elettrica ausiliaria, esclusivamente durante il movimento della serranda

Dati tecnici:
Alimentazione elettrica:                       
12 V DC SELV
Grado di protezione (IP):                     
IP 22

Dimensioni (ø x L): 


153 x 105 mm

Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


9/KVEN-2
Cod. art.: 

40095
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