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	Alloggiamento da incasso a parete


Tipo 9/MRD


L’alloggiamento da incasso a parete serve per il montaggio del condotto rotondo Ø 160 mm nella parete esterna


Installazione possibile con i ventilatori delle serie e², ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 e Nexxt

Pendenza integrata verso l’esterno (prestare attenzione al contrassegno)

Sostituisce il carotaggio a secco

Dati tecnici:
Materiale: Neopor

Dimensioni (A x L x P): 


240 x 210 x 500 mm

Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


9/MRD
Cod. art.: 

41139
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