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	Condotto rotondo per gli inserti:


Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 e Nexxt

Tipo 9/R 160-500


Condotto rotondo per il montaggio degli inserti delle serie e², ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 e Nexxt nella parete esterna e per l’utilizzo con l’elemento di facciata LUNOtherm-S (escluso ego)

Inclusi due coperchi protettivi in polistirolo

Dati tecnici:
Materiale: Condotto in PP, classe di materiale da costruzione B1, difficilmente infiammabile secondo DIN 4102-1

Dimensioni (ø x L):
Foro di carotaggio: 

162 mm
Dimensioni: 


160 x 500 mm, accorciabile
Diametro interno: 

154 mm

Produttore:
 
LUNOS
Tipo: 


9/R 160-500
Cod. art.: 

36765
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	Condotto rotondo per gli inserti:


Serie e², Serie ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 e Nexxt 

Tipo 9/R 160-700


Condotto rotondo per il montaggio degli inserti delle serie e², ego, ALD, ALD-S, ALD-SV, RA15-60, AB30/60 e Nexxt nella parete esterna e per l’utilizzo con l’elemento di facciata LUNOtherm-S (escluso ego)


Inclusi due coperchi protettivi in polistirolo

Dati tecnici:
Materiale: Condotto in PP, classe di materiale da costruzione B1, difficilmente infiammabile secondo DIN 4102-1

Dimensioni (ø x L):
Foro di carotaggio: 

162 mm
Dimensioni: 


160 x 700 mm, accorciabile
Diametro interno: 

154 mm

Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


9/R 160-700
Cod. art.: 

39891
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