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	Set di isolamento acustico per e² ed e²60 per aumentare l'isolamento acustico esterno e ridurre il rumore proprio


Tipo 9/SW


Set di isolamento acustico composto da due inserti fonoassorbenti accorciabili (10-93 mm)

Installazione in condotto rotondo con Ø 160 mm


Utilizzabile per tubi di montaggio a partire da 300 mm di lunghezza

Dati tecnici:
Materiale: schiuma di resina melamminica

Dimensioni (A x L x P):
Inserto fonoassorbente: 16 x 462 x 95 mm

Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


9/SW
Cod. art.: 

39850
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