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	Ventilatore assiale per estrazione aria


Tipo inserto AB 30/60  


Ventilatore assiale ad alta efficienza con motore EC per installazione orizzontale in parete esterna

Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm o DN100 (senza inserto fonoassorbente)


Incluso isolamento acustico e filtro G3 lavabile

Portate di ventilazione da 30 e 60 m³/h nello stato installato con placca interna, filtro e chiusura esterna

Valvola di non ritorno 9/WDS ABL disponibile come optional

Modulo timer 5/ZII disponibile come optional
Dati tecnici:
Portata d’aria (a flusso libero):               30/60 m³/h
Livello di potenza sonora LW:             36/52 dB(A)
Livello di pressione sonora a 1 metro:   28/44 dB(A)
Livello di pressione sonora a 3 metri:    19/34 dB(A)
Assorbimento elettrico:                1,5/4,9 W
Alimentazione elettrica:               100 - 240 V 50/60 Hz
Classe di protezione:                 II
Grado di protezione (IP):                IP44

Foro per carotaggio per condotto rotondo:  
162 mm
Lunghezza minima d’installazione:          
170 mm

Produttore: 
LUNOS
Tipo:    
Inserto AB 30/60
Cod. art.:  
39995
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