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	Ventilatore assiale per estrazione aria

Tipo inserto cantiere AB 30/60  

Ventilatore assiale ad alta efficienza con motore EC per installazione orizzontale in parete esterna

Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm o DN100 (senza inserto fonoassorbente)

Variante speciale esclusivamente per il supporto all’asciugatura edilizia e l’utilizzo durante l’intera fase di costruzione

Non idoneo per la ventilazione residenziale

Ventilatore per l’asciugatura edilizia durante la fase di costruzione, incl. 15 m di cavo e spina Schuko 230 V
Dati tecnici:
Portata d’aria (a flusso libero):     
30/60 m³/h
Assorbimento elettrico:      
1,5/4,9 W
Alimentazione elettrica:      
100 - 240 V 50/60 Hz
Classe di protezione:        
III
Grado di protezione (IP):       
IP 44

Foro per carotaggio per condotto rotondo:  
162 mm
Lunghezza minima d’installazione:           
170 mm

Produttore: 
LUNOS
Tipo:   
Inserto cantiere AB 30/60 
Cod. art.:  
41189
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