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	Passaggio d’aria a parete esterna

Tipo Inserto ALD


Passaggio d’aria passivo a parete esterna per l’apporto di aria fresca, da utilizzare in sistemi di estrazione o per la ventilazione naturale

Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm


Comfort garantito da una protezione integrata contro la pressione del vento con alloggiamento in EPS, incluso filtro G2 lavabile (filtro antipolline opzionale), tre elementi fonoassorbenti e regolatore di portata

La portata d’aria può essere impostata in base al fabbisogno tramite la regolazione della serranda

Conforme ai requisiti del DIBt, DIN 1946-6 e 18017-3 per la ventilazione passiva con aria fresca

Componenti interni ispezionabili

Dati tecnici:
Portata d’aria con regolatore Ø 56:
  10 m³/h con 4 Pa
  15 m³/h con 8 Pa
  18 m³/h con 10 Pa
  25 m³/h con 20 Pa
Portata d’aria con regolatore Ø 70:
  13 m³/h con 4 Pa
  20 m³/h con 8 Pa
  23 m³/h con 10 Pa
  32 m³/h con 20 Pa
Portata d’aria senza regolatore di portata:
  12,5 m³/h con 2 Pa (ventilazione naturale)
  18 m³/h con 4 Pa
  25 m³/h con 8 Pa
  27 m³/h con 10 Pa
  40 m³/h con 20 Pa
Differenza di livello sonoro normalizzato per spessore parete ≥ 340 mm (esempi):
  50 dB con 9/IBE, 1/WE
  53 dB con 9/IBE, 1/HWE
  62 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S
  65 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S+
Differenza di livello sonoro normalizzato per spessore parete ≥ 480 mm (esempi):
  56 dB con 9/IBE, 1/WE
  57 dB con 9/IBE, 1/HWE
  65 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S
  69 dB con 9/IBS, LUNOtherm-S+

Foro per carotaggio:                              162 mm
Lunghezza minima d’installazione:           240 mm
Produttore:

LUNOS
Tipo:    
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Cod. art.:  
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