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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Alimentatore 18 W per 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF e 5/GS


Tipo 5/NT 18


Alimentatore per le centraline 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (centralina universale), 5/SC-FT, 5/SC-RF (centralina Smart Comfort) e 5/GS (controllo gestuale)

Connessione possibile di max. 3 × ego, 6 × Serie e² (3 coppie) o 1 × RA 15-60 all’alimentatore

Installazione in scatola da incasso profonda (66 mm di profondità)

Dati tecnici:
Tensione di ingresso:   


230 V AC
Tensione di uscita:   


12 V DC SELV
Corrente max di commutazione: 

max. 1,5 A
Potenza massima erogabile: 


max. 24 W

Produttore: 
LUNOS
Tipo: 

5/NT 18
Cod. art.: 
39973
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Alimentatore 60 W per 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF e 5/GS


Tipo 5/NT 60

Alimentatore per le centraline 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (centralina universale), 5/SC-FT, 5/SC-RF (centralina Smart Comfort) e 5/GS (controllo gestuale)

Connessione possibile di max. 5 × ego, 10 × Serie e² (5 coppie) o 2 × RA 15-60 all’alimentatore


Montaggio su guida DIN

Dati tecnici:
Tensione di ingresso:   


230 V AC
Tensione di uscita:   


12 V DC SELV
Corrente max di commutazione: 

max. 5 A
Potenza massima erogabile: 


max. 60 W

Produttore: 
LUNOS
Tipo: 

5/NT 60
Cod. art.: 
39974
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Alimentatore 100 W per 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF e 5/GS


Tipo 5/NT 100


Alimentatore per le centraline 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (centralina universale), 5/SC-FT, 5/SC-RF (centralina Smart Comfort) e 5/GS (controllo gestuale)

Alimentatore per almeno due centraline

Connessione possibile di max. 10 × ego, 20 × Serie e² (10 coppie) o 3 × RA 15-60 all’alimentatore

Montaggio su guida DIN
Dati tecnici:
Tensione di ingresso:   


230 V AC
Tensione di uscita:   


12 V DC SELV
Corrente max di commutazione: 

max. 7,5 A
Potenza massima erogabile: 


max. 100 W

Produttore: 
LUNOS
Tipo: 

5/NT 100
Cod. art.: 
40096
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