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	Coperchio esterno


Tipo 1/HSL

Coperchio esterno con isolamento acustico per montaggio a vista

Applicabile ai ventilatori delle serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Installazione mediante viti e tasselli del telaio sulla parete esterna
Quantità minima ordinabile: 100 pezzi

Dati tecnici:
Colore: a scelta del cliente (indicazione della tonalità RAL)
Materiale: alluminio

Dimensioni (H x L x P): 
235 x 205 x 72 mm

Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


1/HSL
Cod. art.: 

44053
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