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	Diffusore d'aria interno a parete interna


Tipo inserto ILD 


Elemento attivo per il flusso d’aria da ambiente ad ambiente (bocchetta d’immissione interna) per l’aerazione di ambienti interni (abitativi) senza aperture verso l’esterno (ventilazione a cascata)


Installazione in un condotto rotondo Ø 160 mm


Possibilità di realizzare direzioni di flusso e portate d’aria sincronizzate oppure sistemi (ILD) con controllo indipendente


Isolamento acustico ottimale tra gli ambienti grazie ad assorbitori acustici e coperture interne su entrambi i lati


Controllo possibile tramite 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX e Smart-Home

Dati tecnici:
Portata d’aria:       

26 - 40 m³/h
Livello di potenza sonora LW:  
33 - 38 dB(A)
Livello di pressione sonora a 1 metro: 
25 - 30 dB(A)
Livello di pressione sonora a 3 metri: 
18 - 23 dB(A)
Assorbimento elettrico:    
0,7 - 4 W
Assorbimento specifico di energia: 
0,03 W/m³/h
Alimentazione elettrica:   

12 V DC SELV
Classe di protezione:    

III
Grado di protezione (IP):   

IP 22

Foro di carotaggio:      
162 mm
Lunghezza minima d’installazione: 
100 mm

Produttore: 
LUNOS
Tipo:   
Inserto ILD
Cod. art.: 
41188
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