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	Dispositivo di ventilazione centralizzato con recupero di calore

LUNOMAT

Unità centrale LUNOMAT per installazione in pareti divisorie e controsoffitti

Uscite: 4 x DN 125 mm

Scambiatore entalpico ad alta efficienza

Motori radiali ec ad alta pressione e ad alta efficienza per grandi portate d’aria

Filtri sostituibili delle classi F7 (incluso) e F9 disponibili
Compatibile con tutti i comandi LUNOS (5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF)


Conforme al Regolamento UE n. 1254/2014, classe di efficienza energetica A

Batteria di preriscaldamento e sistema di distribuzione dell’aria da fornire in cantiere

Gradi di rendimento del recupero termico:
Grado di rendimento termico max.:       
95 %
Grado di rendimento termico max.:       
92 % (75 m³/h),
secondo EN 13141-7: 87 % (100 m³/h),
85 % (125 m³/h)
Grado di rendimento termico max.
secondo PHI:                                         
83 %

Dati tecnici:
Portata d’aria per unità:                         
max. 125 m³/h (regolabile)
Livello di potenza sonora LW:               
45 dB(A)
Potenza assorbita max.:                        
52 W
Assorbimento specifico di energia (SPI) a 50 Pa: 0,3 W/m³/h
Alimentazione elettrica:                         
100-240 V / 50/60 Hz
Perdite interne ed esterne:                    
classe A1
Classe di protezione:
Grado di protezione (IP):                        
IP 22

Dimensioni (A x L x P):                           
805 x 555 x 190 mm
Peso:                                                     
24 kg

Produttore:

LUNOS
Tipo:

 
LUNOMAT
Cod. art.:
 
40149
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