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	Elemento di facciata per chiusura a parete


Tipo LUNOtherm-G

Elemento di chiusura per l’integrazione sul condotto rotondo nel rispettivo sistema composito di isolamento termico esterno (ETICS) di classe A1 o A2 secondo DIN EN 13501-1 con spessore dell’isolamento di 60 mm


Il LUNOtherm-G può essere rivestito superiormente o inferiormente

Utilizzabile solo in combinazione con il condotto rotondo 9/R 160 per ALD, ALD-S, ALD-SV, Serie e², AB30/60 o RA15-60
Posizionamento dell’apertura di flusso nella spalletta
Accorciabile in lunghezza a seconda delle esigenze


Griglia antinsetti e griglia antipasseri disponibili separatamente
Installazione secondo le indicazioni del produttore

Con autorizzazione generale all'impiego edilizio (abZ) secondo
DiBt Z.56.212-3628

Dati tecnici:
Conduttività termica (λ):   0,03 W/mK

Dimensioni (L x A x P) 
dell’elemento di facciata:  580 x 350 x 60 mm

Diametro di collegamento 

per condotto rotondo (ø):   160 mm

Produttore:

LUNOS
Tipo:


G
Cod. art.:

41100
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