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	Elemento di facciata per chiusura a parete con assorbitore acustico integrato per maggiore isolamento acustico


Tipo LUNOtherm-S+

Elemento di chiusura per l’integrazione sul condotto rotondo nel rispettivo sistema composito di isolamento termico esterno (ETICS) di classe A1 o A2 secondo DIN EN 13501-1 con spessore dell’isolamento di 60 mm, con assorbitore acustico integrato (l’integrazione del silenziatore trasforma il LUNOtherm-S in LUNOtherm-S+)


Il LUNOtherm-S+ può essere rivestito superiormente o inferiormente

Posizionamento dell’apertura di flusso nella spalletta
Utilizzabile solo in combinazione con il condotto rotondo 9/R 160 per ALD, ALD-S, ALD-SV, serie e², AB 30/60 o RA 15-60


Accorciabile in altezza e larghezza a seconda delle esigenze

Griglia antinsetti e griglia antipasseri disponibili separatamente

Installazione secondo le indicazioni del produttore

Con autorizzazione generale all'impiego edilizio (abZ) secondo
DiBt Z.56.212-3628

Dati tecnici:
Conduttività termica (λ):   0,03 W/mK

Dimensioni (L x A x P):
Elemento di facciata:   930 x 700 x 60 mm
Accorciabile fino a:    630 x 400 mm
Diametro di collegamento per condotto rotondo (ø): 160 mm

Produttore:

LUNOS
Tipo:


S + 9/SD-LS
Cod. art.:

41154 + 41168
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