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	Ventilatore di estrazione radiale


Tipo inserto RA 15-60


Ventilatore radiale ad alta efficienza con motore EC per installazione orizzontale in parete esterna

Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm


Composto da un motore EC, anelli isolanti, assorbitori acustici ottimizzati e filtro G3 lavabile

Valvola di non ritorno 9/WDS ABL disponibile come optional
Comandabile tramite 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, KNX e sistemi Smart Home

Dati tecnici:
Portata d’aria:                                       
15 – 60 m³/h
Livello di potenza sonora LW:               
24 – 45 dB(A)
Livello di pressione sonora a 1 metro:  
16 – 37 dB(A)
Livello di pressione sonora a 3 metri:    
6 – 27 dB(A)
Assorbimento elettrico:                          
0,6 – 7,2 W
Assorbimento specifico di energia:        
0,04 – 0,12 W/m³h
Alimentazione elettrica:                         
12 V DC SELV
Grado di protezione (IP):                       
IP 20

Foro carotato per condotto rotondo:

162 mm
Lunghezza minima di installazione:       
180 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:         
Inserto RA 15-60 
Cod. art.:     
39996
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