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	Telecomando per LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego, RA 15-60 e Silvento-ec


Tipo RC-EO


Telecomando per tipi di ventilatori con tecnologia radio bidirezionale per la regolazione dei livelli di ventilazione
Necessario modulo da incasso UPM-EO, UNI-EO o FM-EO

Dati tecnici:
Frequenza radio:   868 MHz
Senza batterie, alimentazione tramite energy harvesting (pressione del tasto)

Dimensioni (L x A x P): 60 x 60 x 25 mm

Produttore:

LUNOS
Tipo:   
 
RC-EO
Cod. art. 
 
41141
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