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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Scheda di controllo per Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Tipo 5/EC-ZI

Scheda di controllo per l’impiego nei modelli Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Scheda base con commutazione dei livelli selezionabile e liberamente configurabile per ventilazione di base e su richiesta, post-ventilazione e ventilazione a intervalli
Funzione di datalogging leggibile per ore di funzionamento del motore, cambio filtro, durata di collegamento alla rete e memoria degli errori

Funzione di protezione per locatori (protezione contro manomissioni della scheda) attivabile

Calibrazione della portata per una regolazione fine dei flussi d’aria

Collegamento opzionale di sensore di movimento o moduli radio, ad es. per l’uso di sensori wireless, interruttori o accoppiamento con l’illuminazione

Kit di servizio e manutenzione (SW-Kit) disponibile

Dati tecnici:
Portate d’aria 0/15/20/30/40/45/50/60 m³/h
(configurabile per ventilazione di base e su richiesta)

Produttore:         
LUNOS
Tipo:            

5/EC-ZI
Cod. art.:     

40080
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Scheda di controllo per Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Tipo 5/EC-FK

Scheda di controllo per l’impiego nei modelli Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Scheda comfort con commutazione dei livelli selezionabile e liberamente configurabile per ventilazione di base e su richiesta, post-ventilazione e ventilazione a intervalli, nonché regolazione intelligente dell’umidità e della temperatura per una deumidificazione ottimale degli ambienti e campo di regolazione dell’umidità configurabile

Funzione di datalogging leggibile per ore di funzionamento del motore, cambio filtro, durata di collegamento alla rete e memoria degli errori

Funzione di protezione per locatori (protezione contro manomissioni della scheda) attivabile

Calibrazione della portata per una regolazione fine dei flussi d’aria

Collegamento opzionale di sensore di movimento o moduli radio, ad es. per l’uso di sensori wireless, interruttori o accoppiamento con l’illuminazione
Kit di servizio e manutenzione (SW-Kit) disponibile

Dati tecnici:
Portate d’aria 0/15/20/30/40/45/50/60 m³/h
(configurabile per ventilazione di base, ventilazione su richiesta e campo di regolazione dell’umidità)

Campo di regolazione 45 - 75 % umidità relativa (regolabile)
Produttore:         
LUNOS
Tipo:            

5/EC-FK
Cod. art.:      

40081
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Scheda di controllo per Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Tipo 5/EC-FK+

Scheda di controllo per l’impiego nei modelli Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Scheda Comfort+ inclusivo di sensore VOC per la ventilazione basata sulla concentrazione di sostanze chimiche organiche nell’aria ambiente (es. odori, sostanze chimiche, solventi e calcolo dell’equivalente di CO2), con commutazione dei livelli selezionabile e liberamente configurabile per ventilazione di base e su richiesta, nonché regolazione intelligente dell’umidità e della temperatura per una deumidificazione ottimale degli ambienti e campo di regolazione dell’umidità configurabile

Funzione di datalogging leggibile per ore di funzionamento del motore, cambio filtro, durata di collegamento alla rete e memoria degli errori

Funzione di protezione per locatori (protezione contro manomissioni della scheda) attivabile

Calibrazione della portata per una regolazione fine dei flussi d’aria

Collegamento opzionale di sensore di movimento o moduli radio, ad es. per l’uso di sensori wireless, interruttori o accoppiamento con l’illuminazione

Kit di servizio e manutenzione (SW-Kit) disponibile

Dati tecnici:
Portate d’aria 0/15/20/30/40/45/50/60 m³/h
            (configurabile per ventilazione di base,
            ventilazione su richiesta e
            campo di regolazione sensori)
Campi di regolazione 45 - 75 % umidità relativa
            (regolabile)
            1500 - 3000 ppm CO₂
            (regolabile)
            0 - 60000 ppb VOC
            (regolabile)

Produttore:         
LUNOS
Tipo:            

5/EC-FK+
Cod. art.:     

40217
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Scheda di controllo per Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Tipo 5/EC-ZI 90

Scheda di controllo per l’impiego nei modelli Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Scheda base con commutazione dei livelli selezionabile e liberamente configurabile per ventilazione di base e su richiesta, post-ventilazione e ventilazione a intervalli

Funzione di datalogging leggibile per ore di funzionamento del motore, cambio filtro, durata di collegamento alla rete e memoria degli errori

Funzione di protezione per locatori (protezione contro manomissioni della scheda) attivabile

Calibrazione della portata per una regolazione fine dei flussi d’aria

Collegamento opzionale di sensore di movimento o moduli radio, ad es. per l’uso di sensori wireless, interruttori o accoppiamento con l’illuminazione
Kit di servizio e manutenzione (SW-Kit) disponibile

Dati tecnici:
Portate d’aria   0/15/20/30/40/45/50/60/90 m³/h
         (configurabile per ventilazione di base
         e ventilazione su richiesta)

Produttore:     
LUNOS
Tipo:      
5/EC-ZI 90
Cod. art.:    
40126
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Scheda di controllo per Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Tipo 5/EC-FK 90
Scheda di controllo per l’impiego nei modelli Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Scheda comfort con commutazione dei livelli selezionabile e liberamente configurabile per ventilazione di base e su richiesta, post-ventilazione e ventilazione a intervalli, oltre a regolazione intelligente di umidità e temperatura per una deumidificazione ottimale degli ambienti e un intervallo di regolazione dell’umidità impostabile

Funzione di datalogging leggibile per ore di funzionamento del motore, cambio filtro, durata di collegamento alla rete e memoria degli errori

Funzione di protezione per locatori (protezione contro manomissioni della scheda) attivabile

Calibrazione della portata per una regolazione fine dei flussi d’aria

Collegamento opzionale di sensore di movimento o moduli radio, ad es. per l’uso di sensori wireless, interruttori o accoppiamento con l’illuminazione

Kit di servizio e manutenzione (SW-Kit) disponibile

Dati tecnici:
Portate d’aria             0/15/20/30/40/45/50/60/90 m³/h
                (configurabile per ventilazione di base,
                 ventilazione su richiesta e intervallo di
                 regolazione dell’umidità)
Intervallo di regolazione  45 - 75 % umidità relativa
                 (regolabile)

Produttore:   
LUNOS
Tipo:      
5/EC-FK 90
Cod. art.:    
40127
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Scheda di controllo per Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Tipo 5/EC-FK 90+

Scheda di controllo per l’impiego nei modelli Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Scheda Comfort+ con sensore VOC integrato per la ventilazione basata sulla concentrazione di sostanze organiche volatili nell’aria ambiente (ad es. odori, sostanze chimiche, solventi e calcolo dell’equivalente di CO₂), con commutazione dei livelli selezionabile e liberamente configurabile per ventilazione di base e su richiesta, oltre a regolazione intelligente di umidità e temperatura per una deumidificazione ottimale degli ambienti e intervallo di regolazione dell’umidità impostabile

Funzione di datalogging leggibile per ore di funzionamento del motore, cambio filtro, durata di collegamento alla rete e memoria degli errori

Funzione di protezione per locatori (protezione contro manomissioni della scheda) attivabile

Calibrazione della portata per una regolazione fine dei flussi d’aria

Collegamento opzionale di sensore di movimento o moduli radio, ad es. per l’uso di sensori wireless, interruttori o accoppiamento con l’illuminazione

Kit di servizio e manutenzione (SW-Kit) disponibile

Dati tecnici:
Portate d’aria       0/15/20/30/40/45/50/60/90 m³/h
          (configurabile per ventilazione di base,
          ventilazione su richiesta e intervalli
          di regolazione dei sensori)
Intervallo di regolazione  45 – 75 % umidità relativa
          (regolabile)
          1500 - 3000 ppm CO₂
          (regolabile)
          0 - 60000 ppb VOC
          (regolabile)

Produttore:         LUNOS
Tipo:      5/EC-FK 90+
Cod. art.:    40221
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Scheda elettronica di controllo per Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Tipo 5/EC-KE

Scheda elettronica per l’utilizzo nei modelli Silvento ec-V e Silvento ec-KL

Scheda speciale per la ventilazione dei locali interrati, con commutazione dei livelli selezionabile e liberamente configurabile per la ventilazione di base e su richiesta, configurazione della funzione temporale e impostazione delle temperature di controllo. Per le temperature di controllo viene selezionata la temperatura media dell’ambiente e il punto più freddo

Funzione di datalogging leggibile per tempo di funzionamento del motore, sostituzione del filtro, durata del collegamento alla rete e memoria degli errori

Funzione di protezione per il locatore (protezione contro la manomissione della scheda) attivabile

Calibrazione della portata per la regolazione precisa dei flussi d’aria

Collegamento opzionale di sensori di movimento o moduli radio, ad es. per l’impiego di sensori wireless, interruttori o accoppiamento con l’illuminazione

Kit di assistenza e manutenzione (SW-Kit) disponibile

Dati tecnici:
Portate d’aria       0/15/30/45/60 m³/h
(configurabili per la ventilazione di base e su richiesta nonché per il campo di regolazione dell’umidità)
Temperature di controllo Punto più freddo e 45 – 75 %
            umidità relativa
            (regolabile)

Produttore:           
LUNOS
Tipo:     
5/EC-KE
Cod. art.:
   
40133
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