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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Dispositivo di ventilazione decentralizzata con recupero di calore

Tipo inserto NXT-E

Dispositivo di ventilazione ad alta efficienza con recupero di calore, incluso scambiatore entalpico con recupero di umidità per l’aria ambiente

Passaggio a parete con condotto rotondo Ø 160 mm

4x sensori di umidità e temperatura per il rilevamento delle condizioni interne ed esterne

Alloggiamento da incasso in EPP con isolamento termico, due filtri M5 e due motori ec radiali

Installazione ad incasso e a vista possibile

Controllo tramite elemento di comando, 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX e Smart Home

Compatibile con copertura 9/NXT-IBF

Conforme al Regolamento UE n. 1254/2014, classe di efficienza energetica A

Gradi di rendimento del recupero termico:
massimo: 96%
secondo normativa EU (EN 13141-7): 96% (25 m³/h)
89% (50 m³/h)
84% (75 m³/h)

Dati tecnici:
Portata d’aria per unità: 

15-110 m³/h (regolabile)
Livello di potenza sonora LW: 

20 – 57 dB(A)
Livello di pressione sonora a 1 metro: 
12 – 49 dB(A)
Livello di pressione sonora a 3 metri: 
2 – 39 dB(A)
Differenza di livello sonoro normalizzato Dn,e,w max.: 49 dB
Assorbimento elettrico: 


46,5 W
Assorbimento specifico di energia: 
0,15 W/m³/h
Alimentazione elettrica: 


230 V / 50 Hz
Grado di protezione (IP): 

IP22

Carotaggio: 162 mm

Dimensioni (A x L x P):
Dimensioni dispositivo: 


480 x 480 x 170 mm
Dimensioni copertura interna: 

510 x 510 x 66 mm
Dimensioni copertura esterna: 

235 x 205 x 72 mm

Lunghezza minima di installazione (incasso): 
280 mm
Lunghezza minima di installazione (a vista): 
110 mm

Produttore:

LUNOS
Tipo: 


Inserto Nexxt-E
Cod. art.: 

40130
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	Prezzo totale

	
	
	Dispositivo di ventilazione decentralizzata con recupero di calore
Tipo inserto NXT


Dispositivo di ventilazione ad alta efficienza con recupero di calore, incluso scambiatore entalpico con recupero di umidità per l’aria ambiente

Passaggio a parete con condotto rotondo Ø 160 mm


4x sensori di umidità e temperatura per il rilevamento delle condizioni interne ed esterne

Alloggiamento da incasso in EPP con isolamento termico, due filtri M5 e due motori ec radiali

Installazione ad incasso e a vista possibile

Controllo tramite 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX e Smart Home

Compatibile con copertura 9/NXT-IB

Conforme al Regolamento UE n. 1254/2014, classe di efficienza energetica A

Gradi di rendimento del recupero termico:
massimo: 96%
secondo normativa EU (EN 13141-7): 96% (25 m³/h)
89% (50 m³/h)
84% (75 m³/h)

Dati tecnici:
Portata d’aria per unità: 

15-110 m³/h (regolabile)
Livello di potenza sonora LW: 

20 – 57 dB(A)
Livello di pressione sonora a 1 metro: 
12 – 49 dB(A)
Livello di pressione sonora a 3 metri: 
2 – 39 dB(A)
Differenza di livello sonoro normalizzato Dn,e,w max.: 49 dB
Assorbimento elettrico: 


46,5 W
Assorbimento specifico di energia: 
0,15 W/m³/h
Alimentazione elettrica: 


230 V / 50 Hz
Grado di protezione (IP): 

IP22

Carotaggio: 162 mm

Dimensioni (A x L x P):
Dimensioni dispositivo: 480 x 480 x 170 mm
Dimensioni copertura interna: 510 x 510 x 66 mm
Dimensioni copertura esterna: 235 x 205 x 72 mm

Lunghezza minima di installazione (incasso): 280 mm
Lunghezza minima di installazione (a vista): 110 mm

Produttore:

 LUNOS
Tipo:

 
Inserto NXT
Cod. art.:
 
41192
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