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	Dispositivo di ventilazione decentralizzato con recupero di calore
Tipo inserto e²60
Dispositivo di ventilazione decentralizzato ad alta efficienza (per singolo ambiente) con scambiatore di calore rigenerativo


Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm


Composto da uno scambiatore di calore rotante a base polimerica, alloggiamento in schiuma EPP, isolamento termico, filtro G3 e tecnologia del motore EC ad alta efficienza

Lo scambiatore di calore è riciclabile al 100%

Opzionalmente disponibili ulteriori misure di insonorizzazione e protezione dal vento, nonché filtri fini/polline

Controllo possibile tramite 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX e Smart Home

Con autorizzazione generale all’uso edilizio (abZ) secondo DIBt Z-51.3-455

Conforme ai requisiti della norma EN 13141-8 con sensibilità alla pressione perturbata fino alla classe S1

Conforme al regolamento UE 1254/2014 classe di efficienza energetica A+

Rendimento di recupero termico:
massimo:             
97%
secondo EU (EN 13141-8):    
96% (20 m³/h)
                
90% (40 m³/h)
                
85% (60 m³/h)
secondo abZ DIBt:          
89% (40 m³/h)
                
91% (40 m³/h)*
                
83% (60 m³/h)
                
85% (60 m³/h)*
*compreso alloggiamento da incasso a parete 9/MRD per l’isolamento del condotto rotondo
Dati tecnici:
Portata d’aria per unità (coppia di dispositivi): 
5 - 60 m³/h
Livello di potenza sonora (LW):       
18 - 56 dB(A)
Livello di pressione sonora a 1 metro:    
10 - 48 dB(A)
Livello di pressione sonora a 3 metri:   
3 - 39 dB(A)
Differenza massima del livello sonoro normalizzato Dn,e,w:
67 dB
Assorbimento elettrico:        
0,4 - 3,3 W
Assorbimento specifico di energia:    
0,11 W/m³/h (coppia di dispositivi)
Alimentazione elettrica:        
12 V DC SELV
Classe di protezione:        

III
Grado di protezione (IP):        
IP 20

Foro per carotaggio:          
162 mm
Lunghezza minima di installazione:       
280 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:  
Inserto ²60
Cod. art.:
41157
	
	


Recuterm Srl ∙ Via Peter-Mitterhofer 23 ∙ 39025 Naturno (Bz)
Tel. +39 0473 66 7128

info@lunos.it ∙ www.lunos.it

