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	Dispositivo di ventilazione decentralizzato con recupero di calore

Tipo inserto e²60corto
Dispositivo di ventilazione decentralizzato ad alta efficienza (per singolo ambiente) con scambiatore di calore rigenerativo


Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm


Composto da uno scambiatore di calore rotante a base polimerica, alloggiamento in schiuma EPP, isolamento termico, filtro G3 e tecnologia del motore EC ad alta efficienza

Lo scambiatore di calore è riciclabile al 100%

Opzionalmente disponibili ulteriori misure di insonorizzazione e protezione dal vento, nonché filtri fini/polline

Controllo possibile tramite 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX e Smart Home

Con autorizzazione generale all’uso edilizio (abZ) secondo DiBt Z-51.3-479

Conforme ai requisiti della norma EN 13141-8 con sensibilità alla pressione perturbata fino alla classe S1

Conforme al regolamento UE 1254/2014 classe di efficienza energetica A+

Rendimento di recupero termico:
massimo:                95%
secondo EU (EN 13141-8):         89%
secondo abZ DIBt:               87%
                      89%*
*compreso alloggiamento da incasso a parete 9/MRD per l’isolamento del condotto rotondo
Dati tecnici:
Portata d’aria per unità:          

15 - 38 m³/h
Livello di potenza sonora (LW):       
29 - 49 dB(A)
Livello di pressione sonora a 1 metro:  
21 - 41 dB(A)
Livello di pressione sonora a 3 metri:   
12 - 31 dB(A)
Differenza massima del livello sonoro normalizzato Dn,e,w: 54 dB
Assorbimento elettrico:          
0,7 - 4 W
Assorbimento specifico di energia:     
0,15 W/m³/h
Alimentazione elettrica:            
12 V DC SELV
Classe di protezione:           
III
Grado di protezione (IP):          
IP 20

Foro per carotaggio:         
162 mm
Lunghezza minima di installazione:       
200 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:

Inserto e²60corto 
Cod. art.: 
40150
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