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	Dispositivo di ventilazione decentralizzato con recupero di calore

Tipo inserto e²corto 

Dispositivo di ventilazione decentralizzato ad alta efficienza (per singolo ambiente) con scambiatore di calore rigenerativo


Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm


Composto da uno scambiatore di calore a rotazione angolare a base polimerica, alloggiamento in schiuma EPP, isolamento termico, filtro G3 e tecnologia motore EC ad alta efficienza


Lo scambiatore di calore è riciclabile al 100%


Opzionalmente disponibili misure aggiuntive per isolamento acustico, protezione dal vento e filtro antipolline


Controllo tramite 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX e sistemi Smart-Home


Con autorizzazione edilizia generale (abZ) secondo DIBt Z-51.3-450


Conforme al Regolamento UE 1254/2014 – Classe di efficienza energetica A+

Rendimento di recupero termico:
massimo:                     
88%
secondo EU (EN 13141-8):         

86%, 84%
secondo (abZ) DIBt:              
84%
                        
86%
*con cassa da incasso a parete 9/MRD per l’isolamento del condotto rotondo
Dati tecnici:
Portata d’aria (coppia di apparecchi): 

15 - 38 m³/h
Livello di potenza sonora LW:              
29 - 49 dB(A)
Livello di pressione sonora a 1 metro:    
21 - 41 dB(A)
Livello di pressione sonora a 3 metri:     
12 - 31 dB(A)
Differenza di isolamento acustico normalizzata Dₙ,e,w max:54 dB
Assorbimento elettrico:                

0,7 - 4 W
Assorbimento specifico di energia: 

0,15 W/m³/h (coppia di apparecchi)
Alimentazione elettrica:                

12 V DC SELV
Classe di protezione:                    

III
Grado di protezione (IP):              

IP 20

Foro di carotaggio:                  

162 mm 
Lunghezza dell’apparecchio:        

165 mm
Lunghezza minima d’installazione:  

200 mm

Produttore:

LUNOS
Tipo:            

Inserto e²corto 
Cod. art.:     

40003
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