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	Dispositivo di ventilazione decentralizzato con recupero di calore

Tipo inserto ego

Dispositivo di ventilazione decentralizzato (camera) altamente efficiente con scambiatore di calore rigenerativo

Installazione in un condotto rotondo con Ø 160 mm


Composto da uno scambiatore di calore a rotazione a base polimerica, involucro in schiuma EPP, isolamento termico, filtro G3 e tecnologia del motore ec altamente efficiente


Lo scambiatore di calore è riciclabile l 100%

Filtro antipolline disponibile su richiesta


Controllo possibile tramite 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/GS, TAC, KNX e Smart-Home


Possibilità di generare un flusso d'aria di solo estrazione senza recupero di calore (estrattore per es. bagni e toilet) secondo necessità


Con autorizzazione generale per la costruzione (abZ) secondo DiBt Z-51.3-381


Corrisponde al regolamento UE 1254/2014 classe di efficienza energetica A

Gradi di rendimento termico:
massimo:                                             
92%
secondo l'UE (EN 13141-8):                
91%
secondo abZ DIBT:                              
89%
                                                            
91%*
*compreso alloggiamento da incasso a parete 9/MRD per l’isolamento del condotto rotondo
Dati tecnici:
Portata d´aria:                          

5 - 20 (estrazione 45) m³/h
Livello di potenza sonora LW:              
28 - 51 (53) dB(A)
Livello di pressione sonora a 1 metro: 
20 - 43 (45) dB(A)
Livello di pressione sonora a 3 metro: 
10 - 30 (32) dB(A)
Differenza di livello di pressione sonora normale Dn,e,w 46 dB
Consumo energetico:                         
1 - 4,9 W
Assorbimento elettrico:                
0,11 - 0,2 W/m³/h
Alimentazione elettrica:                      
12 V CC SELV
Classe di protezione:                          
IP 20

Foratura centrale:                               
162 mm
Lunghezza minima di installazione:    
300 mm fino a 700 mm

Produttore:

LUNOS
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