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	Elemento di protezione facciata LUNOtherm-S


Tipo 1/FSE-WE

Elemento di protezione facciata per LUNOtherm-S/-S+

Dati tecnici:
Colore:            Bianco verniciato a polvere (simile RAL 9016)
Materiale:           Plastica (ASA resistente ai raggi UV)
Dimensioni (A x L):                      345 x 53 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     
1/FSE-WE
Cod. art.:   
41186
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	Elemento a Z LUNOtherm-S

Tipo Pezzo-Z

Telaio d’intonaco a forma di Z per LUNOtherm-S/-S+ in caso di disallineamento tra apertura di ventilazione e griglia esterna
Dati tecnici:
Colore:  Alluminio
Materiale: Alluminio
Dimensioni: personalizzate in base alla situazione d’installazione (realizzazione su specifiche del cliente nel modulo d’ordine)
Produttore:  
LUNOS
Tipo:    
Pezzo-Z
Cod. art.:   
41166
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