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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Griglia esterna
Tipo 1/WE 115
Griglia esterna con fissaggio a molle e rete anti-insetti per montaggio a vista, adatta a condotti rotondo con diametro interno da 90 a 100 mm
Montaggio sul tipo di ventilatore Silvento-ec

Dati tecnici:
Colore: bianco (simile RAL 9016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni (ø):        

115 mm
Profondità di installazione nel condotto rotondo: 
10 mm

Produttore:   LUNOS
Tipo:      1/WE 115
Cod. art.:    39951
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Griglia esterna
Tipo 1/AZ 115
Griglia esterna con fissaggio a molle e rete anti-insetti per montaggio a vista, adatta a condotti rotondo con diametro interno da 90 a 100 mm
Montaggio sul tipo di ventilatore Silvento-ec

Dati tecnici:
Colore: antracite (simile RAL 7016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni (ø):        115 mm
Profondità di installazione nel condotto rotondo: 10 mm

Produttore:   LUNOS
Tipo:      1/AZ 115
Cod. art.:    41144
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Griglia esterna
Tipo 1/BE 115
Griglia esterna con fissaggio a molle e rete anti-insetti per montaggio a vista, adatta a condotti rotondi con diametro interno da 90 a 100 mm
Sabbiante, idonea per essere verniciata in qualsiasi colore
Montaggio sul tipo di ventilatore Silvento-ec

Dati tecnici:
Colore: sabbiante
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni (ø):        115 mm
Profondità di installazione nel condotto rotondo: 10 mm

Produttore:  LUNOS
Tipo: 

1/BE 115
Cod. art.:   39953
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Griglia esterna
Tipo 1/RME 150
Griglia esterna per condotti rotondi con diametro interno da 80 a 125 mm con rete anti-insetti
Versione in acciaio inox ad innesto
Montaggio sul tipo di ventilatore Silvento-ec

Dati tecnici:
Colore: acciaio inox
Materiale: acciaio inox

Dimensioni (ø):        150 mm
Profondità di installazione nel condotto rotondo: 60 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:    
1/RME 150
Cod. art.:   39907
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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Griglia esterna
Tipo 1/RMK 150
Griglia esterna per condotti rotondo con diametro interno da 80 a 125 mm con rete anti-insetti
Versione in rame ad innesto
Montaggio sul tipo di ventilatore Silvento-ec

Dati tecnici:
Colore: rame
Materiale: rame

Dimensioni (ø):        150 mm
Profondità di installazione nel condotto rotondo: 60 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     1/RMK 150
Cod. art.:   39908
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