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	Pos.
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	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Griglia esterna


Tipo 1/WE 180


Griglia esterna con fissaggio a molle, rete anti-insetti e anello di protezione facciata per montaggio esterno


Montaggio su ventilatori delle serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Dati tecnici:
Colore: bianco (simile RAL 9016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni (ø):                                   
180 mm
Profondità di installazione nel condotto:      
10 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     
1/WE 180
Cod. art.:      
39852
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	Griglia esterna


Tipo 1/AZ 180


Griglia esterna con fissaggio a molle, rete anti-insetti e anello di protezione facciata per montaggio esterno


Montaggio su ventilatori delle serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Dati tecnici:
Colore: antracite (simile a RAL 7016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni (ø):                                    
180 mm
Profondità di installazione nel condotto:       
10 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     
1/AZ 180
Cod. art.:     
41143
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	Griglia esterna


Tipo 1/BE 180


Griglia esterna con fissaggio a molle, rete anti-insetti e anello di protezione facciata per montaggio esterno


Utilizzo con ventilatori delle serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Dati tecnici:
Colore: sabbiato
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni (ø):                                
180 mm
Profondità di installazione nel condotto:    
10 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     
1/BE 180
Cod. art.:     
39917
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	Anello di protezione facciata

Tipo 1/FSR-WE 180

Anello di protezione facciata da inserire per il condotto rotondo

Dati tecnici:
Colore: bianco (simile a RAL 9016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni (ø):  154 mm (Diametro interno condotto rotondo)

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     
1/FSR-WE 180
Cod. art.:   
40093
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	Anello di protezione facciata

Tipo 1/FSR-AZ 180

Anello di protezione facciata da inserire per il condotto rotondo

Dati tecnici:
Colore: antracite (simile a RAL 7016)
Materiale: plastica (ASA resistente ai raggi UV)

Dimensioni (ø):  154 mm (Diametro interno condotto rotondo)

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     
1/FSR-AZ 180
Cod. art.:   
41140
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