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	Adattatore per l'estensione di ego und Nexxt

Tipo 2/AD 160

Adattatore per condotti rotondi termicamente separati con Ø 160 mm, necessario per ego und Nexxt

Installazione in condotto rotondo Ø 160 mm


A partire da questi spessori di parete è necessario il 2/AD 160 per la separazione del canale:

· ego  da 400 mm

· Nexxt versione da incasso da 475 mm

· Nexxt versione da superficie da 303 mm

Dati tecnici:
Materiale: EPP

Dimensioni (Ø x L): 


152 x 100 mm

Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


2/AD 160
Cod. art.: 

39965
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