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	Carcassa esterna antincendio Silvento con attacco posteriore per l’aria esausta


Tipo 3/AP-B

Carcassa da parete 3/AP-B per montaggio a vista con
attacco posteriore per l’aria esausta (uscita aria verso il retro) DN 80, dispositivo di chiusura metallico con classe di resistenza al fuoco K90-18017, valvola di non ritorno a tenuta d’aria
e morsetto per collegamento alla rete elettrica


Omologazione edilizia Z-51.1-215

Dati tecnici:
Materiale: ASA (plastica resistente ai raggi UV, all’invecchiamento e agli agenti atmosferici)
Pressione statica disponibile (V-EC):                        216 Pa

Dimensioni (A x L x P):                       269 x 269 x 109,5 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:         
3/AP-B
Cod. art.:     39152
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