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	Alloggiamento da incasso Nexxt per installazione a incasso e a vista


Tipo 3/NXT


Alloggiamento da incasso Nexxt per installazione a incasso e a vista, incluso raccordo passivo e due adattatori (2/AD 160)

In combinazione con il kit da superficie 3/NXT-AP utilizzabile anche come variante da superficie

Per la variante da superficie, a partire da uno spessore della parete di 475 mm sono necessari adattatori aggiuntivi 2/AD

Un adattatore ogni 100 mm di spessore della parete

Dimensioni (A x L x P): 

270 x 270 x 102,5 mm

Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


3/NXT
Cod. art.: 

40102
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	Set da superficie Nexxt

Tipo 3/NXT-AP

Copertura di design per l’alloggiamento da incasso Nexxt, necessaria per l’utilizzo dell’alloggiamento 3/NXT come variante da superficie

Per la variante da superficie, a partire da uno spessore della parete di 303 mm sono necessari adattatori aggiuntivi 2/AD

Un adattatore ogni 100 mm di spessore della parete

Dimensioni (A x L x P):                  270 x 270 x 102,5 mm
                                                      (90,5 mm fino al bordo inferiore
                                                      del telaio di montaggio
                                                      per installazione a parete)

Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


3/NXT-AP
Cod. art.: 

40103
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