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	Silvento Carcassa da incasso resistente al fuoco con attacco aria esausta posteriore


Tipo 3/UP-BA

Carcassa da incasso a parete 3/UP-BA, (angolo di montaggio disponibile come optional) per montaggio a parete con
attacco aria esausta posteriore (uscita dell’aria sul retro),
dispositivo di chiusura metallico DN 80 con classe di resistenza al fuoco K90-18017-3,
valvola di non ritorno a tenuta d’aria e
coperchio di protezione per intonaco nonché morsetto di collegamento alla rete

Omologazione edilizia: Z-51.1-215

Dati tecnici:
Colore: vario
Materiale: vario

Dimensioni (A x L x P):                          270 x 270 x 102,5 mm
Attacco aria esausta:                        DN 80

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     
3/UP-BA
Cod. art.:   
39179
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