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	Silvento Carcassa da incasso resistente al fuoco con attacco aria esausta laterale


Tipo 3/UP-BR

Carcassa da incasso a parete 3/UP-BR, (angolo di montaggio disponibile come optional) per montaggio a parete con
attacco aria esausta laterale (uscita dell’aria verso l’alto, destra o sinistra),
dispositivo di chiusura metallico DN 80 con classe di resistenza al fuoco K90-18017,
valvola di non ritorno a tenuta d’aria e
coperchio di protezione per intonaco nonché morsetto di collegamento alla rete


Omologazione edilizia: Z-51.1-215

Dati tecnici:
Dimensioni (A x L x P):                        270 x 270 x 102,5 mm
Attacco aria esausta:                      DN 80

Produttore:  
LUNOS
Tipo     
3/UP-BR
Cod. art.:   
39160
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