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	Silvento Cassetta da incasso

Tipo 3/UP

Carcassa da incasso a parete e soffitto 3/UP per montaggio a parete e a soffitto (angolo di montaggio disponibile come optional),
disponibile in variante radiale e assiale con attacco aria esausta DN 80 (uscita dell’aria verso l’alto, destra, sinistra o sul retro), con valvola di non ritorno a tenuta d’aria e
coperchio di protezione per intonaco nonché morsetto di collegamento alla rete

Omologazione edilizia Z-51.1-215

Dati tecnici:
Colore: bianco
Materiale: PS (polistirolo)
Pressione statica disponibile (V-EC):          233 Pa

Dimensioni (A x L x P):                             262 x 262 x 90,5 mm
Attacco aria esausta:                           DN 80
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