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	Interrutore a bilanciere doppio
Tipo 5/W2U

Interruttore a bilanciere doppio (stampato) per la centralina universale (5/UNI-FT) per il controllo a tre livelli della serie e², LUNOMAT e Nexxt, nonché per gli estrattori ego e RA 15-60 e per l’impostazione della ventilazione estiva/ventilazione intensiva
Installazione in scatola da incasso standard

Dati tecnici:
Colore: bianco lucido
Materiale: plastica

Dimensioni (L x A x P):  83 x 83 x 13 mm

Produttore:  
LUNOS
Tipo:     
5/W2U
Cod. art.:
39972
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