	Aggiornamento 01/2025
	Testo di capitolato
9/SD-S
	[image: image1.png],,,,,,,





	
	
	
	
	

	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Silenziatore, a forma stellare


Tipo 9/SD-S


Silenziatore a forma stellare per l’aumento dell’isolamento acustico per ALD, ALD-SV, ALD-S, RA15-60 ed e²60

Installazione in condotto rotondo con Ø 160 mm

Dati tecnici:
Materiale: diversi materiali fonoassorbenti

Dimensioni (Ø x L): 



154 x 69 mm

Produttore: 
LUNOS
Tipo: 

9/SD-S
Cod. art.: 
39919
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	Silenziatore, a forma stellare


Tipo 9/SD-SK


Silenziatore a forma stellare per l’aumento dell’isolamento acustico per ALD-S ed e²60

Riduzione della sezione trasversale che provoca una riduzione del flusso d'aria

Installazione in condotto rotondo con Ø 160 mm

Dati tecnici:
Materiale: diversi materiali fonoassorbenti

Dimensioni (Ø x L): 



154 x 69 mm

Produttore: 
LUNOS
Tipo: 

9/SD-SK
Cod. art.: 
41134
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	Riflettore acustico per e²60


Tipo 9/SR


Riflettore acustico per aumentare l'isolamento acustico esterno per e²60

Utilizzabile solo in combinazione con 9/SD-SK

Installazione in condotto rotondo con Ø 160 mm

Dati tecnici:
Materiale: acciaio rivestito

Dimensioni (Ø x L): 



154 x 2 mm

Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


9/SR
Cod. art.: 

41136
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