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	Dispositivo contro i colpi del vento per ALD


Tipo 9/WDS

Dispositivo contro i colpi del vento passivo per ALD (presa d’aria a parete esterna)
Installazione in condotto rotondo Ø 160 mm

Dati tecnici:
Materiale: plastica

Dimensioni (Ø x L): 
152 x 114 mm

Produttore: 

LUNOS
Tipo: 


9/WDS
Cod.: 


art.: 37230
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