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	Valvola di sicurezza contro la pressione del vento per Serie e²


Tipo 9/WDSE


Valvola di sicurezza contro la pressione del vento per la Serie e² in caso di carichi di vento elevati

Installazione in condotto rotondo con Ø 160 mm


Montaggio a partire da uno spessore parete di 370 mm

Dati tecnici:
Materiale: plastica

Dimensioni (Ø x L):  


154 x 80 mm

Produttore: 
LUNOS
Tipo: 

9/WDSE
Cod. art.: 
39860
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