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	Pos.
	Pezzi
	Descrizione
	Prezzi unitario
	Prezzo totale

	
	
	Componente KNX per la ventilazione decentralizzata degli ambienti residenziali


Tipo KNX Control4-IW


Controllo dei tipi di ventilatori Serie e², LUNOMAT e Nexxt, nonché degli estrattori ego, RA 15-60 e Silvento-ec tramite bus KNX


Messa in funzione del modulo KNX-LUNOS-CONTROL4 tramite ETS (EIB Tool Software) in combinazione con il relativo programma applicativo

Fornitura in stato non programmato

Tutte le funzioni sono parametrizzate e programmate tramite ETS

Dati tecnici:
Denominazione:  
KNX-LUNOS-CONTROL4-IW
Installazione:    Montaggio in scatola da incasso 60/68 mm
Assorbimento:     
120 mW (a 24 V DC)
Carico KNX:      
10 mA
Grado di protezione:  
IP20

Dimensioni (L x A x P): 
50 x 50 x 20 mm
             
(58 mm diagonale)

Produttore: 
LUNOS
Tipo:    
KNX Control4-IW
Cod. art.:  
39977
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	Componente KNX per la ventilazione decentralizzata degli ambienti residenziali


Tipo KNX Control4-REG


Controllo dei tipi di ventilatori Serie e², LUNOMAT e Nexxt, nonché degli estrattori ego, RA 15-60 e Silvento-ec tramite bus KNX


Messa in funzione del modulo KNX-LUNOS-CONTROL4 tramite ETS (EIB Tool Software) in combinazione con il relativo programma applicativo

Fornitura in stato non programmato

Tutte le funzioni sono parametrizzate e programmate tramite ETS

Dati tecnici:
Denominazione:   
 
KNX-LUNOS-CONTROL4-REG
Installazione:     
Montaggio su guida DIN
Assorbimento:     
120 mW (a 24 V DC)
Carico KNX:      
10 mA
Grado di protezione:  
IP20

Dimensioni        
Custodia REG 4TE (72 mm)

Produttore: 
LUNOS
Tipo:    
KNX Control4-REG
Cod. art.:  
55840
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