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	Dispositivo di ventilazione decentralizzato con recupero di calore

Tipo Inserto ego-RF

Dispositivo di ventilazione decentralizzato (per singolo ambiente) ad alta efficienza con recupero di calore secondo il principio del flusso d’aria reversibile (rigenerativo) e con la possibilità di generare, a seconda delle necessità, un flusso d’aria di estrazione senza recupero di calore

Installazione in un condotto rotondo Ø 160 mm con alimentatore integrato da 12V per collegamento diretto alla tensione di rete

Centralina integrata con modulo radio e sensore di umidità/temperatura nel flusso d’aria per la misurazione del clima interno ed esterno e per una gestione intelligente dell’umidità

Composto da uno scambiatore di calore rotativo a base polimerica, corpo in schiuma EPP con isolamento termico, pannello interno di design, due filtri ISO Coarse >45% e due motori EC ad alta efficienza

Lo scambiatore di calore è riciclabile al 100%
Filtro antipolline disponibile come optional
Comando via radio tramite 5/UNI-RF o 5/SC-RF oppure funzionamento con sensore autonomo senza controllo esterno possibile

Conforme al Regolamento UE 1254/2014 Classe di efficienza energetica A

Grado di recupero termico:
massimo: 



92%
secondo norma UE (EN 13141-8): 
91%

Dati tecnici:
Portata d’aria: 


5 - 20 (estrazione 45) m³/h
Potenza sonora LW: 

28 - 51 (53) dB(A)
Pressione sonora a 1 m: 
20 - 43 (45) dB(A)
Pressione sonora a 3 m: 
10 - 30 (32) dB(A)
Differenza di livello sonoro norm. Dn,e,w 46 dB
Assorbimento elettrico: 

2 – 6 W
Assorbimento specifico: 
0,11 - 0,2 W/m³/h
Alimentazione elettrica: 

100 - 240 V AC 50/60 Hz
Classe di protezione: 

IP 22

Foro carotaggio: 

162 mm
Lunghezza minima di installazione: 
300 mm fino a 700 mm
Pannello: 


237 x 217 mm

Produttore: 


LUNOS
Tipo: Inserto 


ego-RF
Cod. art.: 


40116
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